Требования к сдаваемым материалам на цифровой участок.

1. Проверка и обработка файлов
   1. Переданные Заказчиком файлы проверяются оператором на предмет соответствия Требованиям и параметрам, указанным в заявке или технологической карте.
   2. Оператор не проверяет макет на соответствие критериям, имеющим рекомендательный характер и не препятствующим дальнейшей обработке файлов. Оператор также не проверяет в файлах Заказчика:
      1. Содержимое вёрстки;
      2. Цветоделение иллюстраций;
      3. Корректность расстановки пользовательских оверпринтов.
   3. Несоответствие содержимого оригинал-макета Требованиям может стать причиной возврата файлов на доработку.
   4. Типография оставляет за собой право самостоятельно выполнить цветоделение RGB‑объектов и Spot-красок, а также конвертацию с понижением суммарного наложения красок, содержащих значительные превышения предельно допустимой суммы красок (TIL). В этих случаях претензии к цветовоспроизведению не принимаются.
   5. В отсутствие необходимости согласования пригодные к обработке файлы принимаются в работу вне зависимости от получения Заказчиком уведомления об этом.
2. Требования к файлам
   1. В работу принимаются композитные файлы стандарта **PDF/X-1a**.
   2. Все страницы должны иметь одинаковый размер и ориентацию.
   3. Метки реза и фальцовки необходимо располагать на расстоянии не менее 2 мм от обрезного формата.
   4. Изображения «под обрез» должны выходить за обрезной формат на 5 мм. Значимые объекты должны отстоять от обрезного формата на 5 мм (для изданий более 160 полос — на 10 мм). Рамки расположенные ближе чем 10 мм к линии реза делают заметной даже незначительную косину при резке.
   5. Наличие Spot-красок в макетах, предполагает их обозначение в макете как Spot цвет с указанием библиотеки и номера (например PANTONE 802 C), и обязательного согласования с менеджером, т.к. машина эмулирует Spot color а не печатает им.
   6. Не используйте принтерные шрифты (Helvetica, Times, Courier и т.п.).
   7. Запрещается превышать порог 20000 узловых точек на один векторный объект.
   8. Периодические издания должны содержать выходные данные с тиражом и номером заказа, а также юридическим адресом типографии.
   9. Рекомендуемое разрешение изображений не менее 250 dpi при 100% масштабе.
   10. Рекомендуемое суммарное количество краски не более 330%
   11. Минимальная толщина линий, а также ширина штрихов прямого и выворотного текста не должна выходить за пределы табличных значений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальная толщина линии или штриха | Позитив | «Выворотка» |
| В одну краску | 0.1 мм | 0.3 мм |
| В две краски и более | 0.4 мм | 0.5 мм |

* 1. Максимальное запечатываемое поле на бумаге:

585х750 — 575х730

520х720 — 510х700

500х650 — 490х630

393х545 — 383х525

* 1. Обложки изданий клеевого скрепления подаются разворотами (4‑1 и 2‑3). Между 2 и 3 полосой должен находиться средник (белое незапечатанное поле без нанесения краски или лака) для прочного скрепления корешка блока с обложкой, при этом для боковой проклейки необходимо также предусмотреть белое поле с двух сторон от корешкового поля шириной не менее 3 мм.
  2. Толщина корешка издания вычисляется технологом производственного отдела исходя из количества полос и марки бумаги. Её необходимо получить у менеджера, ведущего заказ. Печать текста на корешке обложки допускается при толщине корешка не менее 7 мм.
  3. При наличии разворотных иллюстраций Заказчик обязан сообщить об этом и указать полосы в издании, где расположены ложные развороты. При отсутствии такой информации считается, что разворотных полос нет.
  4. Предупреждение. При печати сплошных плашек и фоновых заливок допустимо незначительное полошение, это объясняется особенностями технологии струйной печати.

1. Отделочные процессы:
   1. При нестандартной сборке необходимо предоставить макет готового изделия.
   2. При постпечатной отделке полиграфической продукции необходимо учитывать, что УФ‑лак и ламинация изменяют первоначальный цвета оттиска.
   3. Макет дополнительной отделки (выборочный лак, тиснение, конгрев, вырубка и т.д.), должен подаваться в отдельном файле. Обрезной формат отделочного макета должен совпадать с форматом печатного файла. Изображения постпечатных элементов делаются векторным контуром 100% триадной краской.
   4. Возможность изготовления изделий, макеты которых вступают в противоречие с данными требованиями, подлежит обязательному согласованию с типографией.
   5. Претензии по изданиям, подготовленным с нарушением настоящих требований, не принимаются.